# VALUTAZIONE DI SAFETY PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ALL’APERTO DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 11001/110(10) DEL 28 LUGLIO 2017

**\*\*INDICARE NOME EVENTO\*\***

**\*DATA --/--/--\*\***

## \*\*INDICARE LOCALITA’\*\*

**\*INDICARE NOME, SEDE LEGALE, C.F./P.IVA ORGANIZZATORE\***

**(ex. Associazione …)**

## INDICE

### [INDICE 2](#bookmark0)

1. [**RIFERIMENTO NORMATIVO 4**](#bookmark1)
2. [**REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA 5**](#bookmark2)
3. [**PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO E DI DEFLUSSO ALL'AREA DEL**](#bookmark3)

[**PUBBLICO 5**](#bookmark3)

1. [**CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE 5**](#bookmark4)
2. [**SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI 5**](#bookmark5)
3. [**PROTEZIONE ANTINCENDIO 6**](#bookmark6)
4. [**GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA 6**](#bookmark7)
5. [**OPERATORI DI SICUREZZA 6**](#bookmark8)

**\*compilare la tabella con le voci di riferimento e sommare i punti (punti da inserire 1. se utilizzato) \***

|  |
| --- |
| **VARIABILI LEGATE ALL’EVENTO** |
| Periodicità dell'evento | X | Annualmente |  |
|  | Mensilmente |  |
|  | Tutti i giorni |  |
|  | Occasionalmente/all'improvviso |  |
| Tipologia di evento | X | Religioso |  |
|  | Sportivo |  |
|  | Intrattenimento |  |
|  | Politico, sociale |  |
|  | Concerto pop/rock |  |
| Altre variabili (più scelte) |  | Prevista vendita/consumo di alcool |  |
|  | Possibile consumo di droghe |  |
| X | Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) |  |
|  | Evento ampiamente pubblicizzato dai media |  |
|  | Presenza di figure politiche-religiose |  |
|  | Possibili difficoltà nella viabilità |  |
|  | Presenza di tensioni socio-politiche |  |
| Durata (da considerare i tempidi ingresso/uscita) | X | <12 ore |  |
|  | da 12 h a 3 giorni |  |
|  | >3 giorni |  |
| Luogo (più scelte) |  | In città |  |
| X | In periferia/paesi o piccoli centri urbani |  |
|  | In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) |  |
|  | Altro (montano, impervio, ambiente rurale) |  |
| X | All'aperto |  |
| X | Localizzato e ben definito |  |
|  | Esteso>1 campo di calcio |  |
| X | Non delimitato da recinzioni |  |
|  | Delimitato da recinzioni |  |
|  | Presenza di scale in entrata e/o in uscita |  |
|  | Recinzioni temporanee |  |
|  | Ponteggio temporaneo, palco, coperture |  |
| Logistica dell'area (più scelte) | X | Servizi igienici disponibili |  |
|  | Disponibilità d'acqua |  |
|  | Punto di ristoro |  |
|  | Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF |  |
| X | Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF/Protezione Civile |  |
| **SUBTOTALE A =**  |

|  |
| --- |
| **VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO** |
| Stima dei partecipanti | X | 0 -200 |  |
|  | 201- 1000 |  |
|  | 1001- 5000 |  |
|  | 5001-10.000 |  |
|  | > 10.000 |  |
| Età media dei partecipanti | X | 25-65 |  |
|  | <25 - >65 |  |
| Densità partecipanti/mq | X | Bassa < 0,7 persone /mq |  |
|  | Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone /mq) |  |
|  | Medio Alta 1,2÷2 persone/mq |  |
| Condizione dei partecipanti | x | Rilassato |  |
|  | Eccitato |  |
|  | Aggressivo |  |
| Posizione dei partecipanti |  | Seduti |  |
|  | In parte seduti |  |
| X | In piedi |  |
| **SUBTOTALE B =** |

**TOTALE A + B =**

|  |  |
| --- | --- |
| **LIVELLO DI RISCHIO** | **Punti** |
| basso | < 15 |
| medio | 15÷25 |
| elevato | > 30 |

## RISCHIO BASSO

### RIFERIMENTO NORMATIVO

* + Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
	+ Decreto Ministeriale del18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
	+ Decreto Ministeriale dell marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

* + Circolare del Capo della Polizia n° 555/0P/0001991/2017/1 del 7.6.2017;
	+ Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19.6.2017.
	+ Circolare del Ministero degli Interni 11001/1/110/ del 18/07/2018 Linea Guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

### REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

MANIFESTAZIONE CON PROFILO RISCHIO BASSO

Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso di seguito indicati: larghezza: 3.50 m.

altezza libera: 4.00 m. raggio di volta: 13 m.

pendenza: non superiore al 10%

resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore).

Per quanto riguarda l’individuazione delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa dei scenari incidentali configurabili come massime emergenze sono riportate nella planimetria d’emergenza. Le distanze sono ampiamente rispettate, notevolmente inferiori a 50,00 m.

### PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO E DI DEFLUSSO ALL'AREA DEL PUBBLICO

MANIFESTAZIONE CONPROFILO DI RISCHIO BASSO

Considerata la modesta entità dell’evento in termini di affollamento si ritiene che tale requisito non debba costituire un adempimento cogente.

### CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

L’evento in programma il giorno **\*\*specificare\*\*** si terrà in località **\*\*specificare\*\*** per un affollamento massimo n. **\*\* specificare\*\*** persone. **La manifestazione inizierà alle ore \*\*specificare e descrivere brevemente\*\***

**(eventualmente modificare in base a quanto indicato in planimetria ALL. C)** I varchi per entrare ed uscire sono due, contrapposti.

I varchi hanno una larghezza notevolmente superiore a 2 moduli pari ad una larghezza di 1,20 m, necessari per il deflusso del pubblico, si veda la planimetria allegata.

### SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

MANIFESTAZIONE CON PROFILI DI RISCHIO BASSO

Luoghi all’aperto utilizzati occasionalmente per manifestazioni aperte al pubblico. Considerata l’affollamento dell’evento, inferiore a 10.000 persone non verrà eseguita la suddivisione in settori del pubblico.

### PROTEZIONE ANTINCENDIO

MANIFESTAZIONE CONPROFILO DI RISCHIO BASSO

Mezzi Portatili di estinzione- Estintori

Gli estintori saranno collocati in postazioni controllate ed in numero congruo come indicato in planimetria.

### GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA

PER TUTII I PROFILI DI BASSO

Saranno pianificate delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento redigendo un piano di emergenza riportante almeno:

1. l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento;
2. le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
3. le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
4. specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
5. comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza.

### OPERATORI DI SICUREZZA

MANIFESTAZIONE CON PROFILO DI RISCHIO" BASSO ".

Affollamento inferiore a 1000 persone

L’organizzatore

Ponza lì,

**\*\*NOME DELL’ORGANIZZATORE\***

**FIRMA DEL RESPONSABILE**

**CONTATTI DEL REFERENTE DELL’EVENTO**

**Nome e Cognome**

**Tel**

**Email**